
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别——按国标填写。
4．总投资——指项目投资总额。
5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	年机械加工7000吨石墨制品建设项目

	建设单位
	汨罗市湘云碳素新材料有限公司

	法人代表
	黎先锋
	联 系 人
	傅放兴

	通讯地址
	汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区）

	联系电话
	18670011698
	传真
	0730-5116888
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	C3091石墨及碳素制品制造

	占地面积 (平方米)
	2600
	绿化面积 (平方米)
	/

	总投资 (万元)
	200
	其中：环保投资(万元)
	36
	环保投资占总投资比例
	18%

	评价经费 (万元)
	
	预计投产日期
	2015年10月

	工程内容及规模:

1、项目背景
石墨制品具有耐高温性、抗热震性、导电性、润滑性、化学稳定性以及可塑性等众多特性，一直是军工与现代工业及高、新、尖技术发展中不可或缺的重要战略资源。近年来，耐火材料工业中两个重要的变化是镁碳砖在炼钢炉内衬中被广泛应用，以及铝碳砖在连续铸造中的应用。
汨罗市湘云碳素新材料有限公司租赁汨罗市城郊乡上马村20组现有2栋办公生活设施、1栋地上停车房及1栋厂房，利用现有建筑设施建设年机械加工7000吨石墨制品建设项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中J大类“非金属矿采选及制品制造”中“69、石墨及其他非金属矿物制品”中“其他”类，应编制环境影响报告表。受汨罗市湘云碳素新材料有限公司委托（见附件1），河南蓝森环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目的环境影响报告表。
 2、建设项目工程概况
2.1 建设项目名称、地点、性质及规模
项目名称：年机械加工7000吨石墨制品建设项目；
建设单位：汨罗市湘云碳素新材料有限公司；

建设地点：汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区）；
建设性质：新建；
总用地面积：2600m2；
建筑面积：1122m2；
项目投资：200万元；

建设规模：年产石墨制品1万吨。

2.2 建设内容

本项目主要依托现有建筑设施。将现有厂房更改为生产车间、原料仓库和产品仓库；利用西侧2F建筑作为本项目生活区、中部单层建筑作为本项目办公区；将西南角地上停车房更改为门卫室；共用工程均利用现有工程，新建其他生产辅助设施、环保工程及储运工程等。其建设内容及组成详见下表。

表1 项目主要建构筑物一览表
项目

工程内容

指标

备注

主体

工程

生产车间
1栋，1层，位于厂区东侧，建筑面积400m2
现有
辅助

工程

办公区

1栋，2层，位于厂区中部，建筑面积约360m2
现有
生活区
1栋，1层，位于厂区东南角，建筑面积约150m2
现有
门卫室

1栋，1层，位于厂区西南角，建筑面积约12m2
利用现有地上停车房
公用

工程

供电

市政电网，20万kW·h
供水

自来水管网

排水

雨水

雨水管网

废水

项目无废水排放

环保

工程

化粪池
1个，10m3
油烟净化装置

抽油烟机+油烟净化装置

废气处理装置
布袋除尘器处理后经15m排气筒排放
储运
工程

原料仓库
位于生产车间西侧，建筑面积约为100m2

产品仓库
位于生产车间南侧，建筑面积约为100m2
运输采用社会车辆

2.3 主要设备

表2 主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数量
备注
1

车床
C613A-L18

1

新购
2

车床
C6120-L20

3

新购
3

车床
C6130-500

1

新购
4

车床
C6130-700

1

新购
5

压刨机床
MB104B

1
新购
6
平刨机床
900
1
新购
7
铣床
ZX50c
1
新购
8
钻床
ZX50c
1
新购
9
雕刻机床
jlEDAOJD-1620

1
新购
10
带锯
MJ345F

1
新购
11
带锯
MJ900F

1
新购
12
切割机
1
新购
13
布袋除尘器
风量不小于20000m3/h
1
新购
2.4 项目能耗及物耗

本项目主要原辅材料为碳碳复合材料、碳毡材料、废旧石墨方料。其中碳碳复合材料、炭毡材料为外购新原料；废旧石墨方料为石墨生产厂家生产、搬运过程由于外力影响造成的缺角、断裂等材料。
原辅助材料消耗情况详见下表：
表3  原材料、辅助材料消耗表

名称

数量
备注

废旧石墨方料
7000t/a

生产厂家生产、搬运过程由于外力作用造成的缺角、断裂等石墨件（不含石英、碳酸盐等矿物质）
碳碳复合材料

1500t/a

新购

碳毡材料
1500t/a

本项目原辅材料的运输由社会车辆运输。

项目生产过程中的能耗主要为电、水，能耗见下表：
表4  能源动力消耗表

燃料动力名称
消耗量（年）
水
555m3
电
20 万kWh
2.5 产品方案

表5  产品方案一览表
名称

数量

石墨异形件
4900t/a

碳碳复合材料
1024t/a

碳毡材料
1024t/a

2.5 项目选址

本项目位于汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区）。项目东侧紧邻林地；南侧约40m处为上马村居民点；西侧紧邻乡村公路，隔路约30m为上马村村20组居民点；北侧约20m处为上马村居民点。西侧乡村公路与S308相连。

具体位置详见下图。
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图1 本项目地理位置
2.5平面布置

本项目位于汨罗市城郊乡上马村20组。厂区西侧临乡村公路布置厂区出入口。厂区西南角布置门卫室、西侧布置生活区，厂区中部布置办公区，厂区东侧生产车间。原料仓库、产品仓库布置及危废暂存区与生产车间内部，生产车间西侧布置原料仓库、南侧布置产品仓库、危废暂存区位于产品仓库东侧；除尘设施及排气筒布置在厂区东北角。
平面布置情况见下图及附图2。

[image: image7.png]



图2 平面布置示意图
2.6、配套及辅助设施

（1）给水
本项目以水源为市政给水管网提供的自来水管网，主要为生活用水。本项目总用水量1.85m3/d，555m3/a。水质、水量均可以满足生活所需。

（2）排水
本项目拟采用雨、污分流排水体制。主要污水为生活污水，无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入汨罗市污水处理厂处理后达标排放。
厂区沿厂区四周布置排水沟，雨水流向西侧雨水管道，进入市政雨水管网。

（3）供电

由汨罗市市政电网供电。
2.7工作制度和劳动定员

劳动定员及工作制度：本项目劳动定员共计15人，实行二班制生产，全年作业300天。根据建设方所提供的资料，本项目工人均为当地居民，约5人在厂区内住宿，厂区设食堂，食堂使用外购液化气。

	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，根据现场踏勘，本项目场地现主要为1栋2F居民建筑、1栋单层居民建筑及1栋闲置厂房。无原有环境问题。




建设项目所在地自然社会环境简况


历年最

	积雪深度

	20cm


	年主导风向

	NNW(夏季为S)


	(2 )水文特征

	
	①流量

	
	最小流量

	377m3/s(1975 年 10月5日)


	最大流量

	57900m/s(1931 年 7 月30 日)


	②水位

	
	最高水位

	35.94m(1998年8月20日)


	最低水位

	17. 27m(1960年2月16日)


	③水温

	
	最高水温

	33. 2°C


	冬季平均水温

	6. 9°C



	4、水文

境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏粉、能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。

汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航。为东洞庭湖滨湖区最大河流。

项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。
本项目区域主要地表水为项目西南侧30m处的无名水塘及北侧2km处的汨罗江。无名水塘及汨罗江项目评价段的主要功能是为周边农田提供农业用水。

5、植被与生物多样性

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

本项目拟建地人为活动较頻繁，野生动植物稀少。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

1、汨罗市概况
汨罗市位于中国

HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/14560.htm" \t "_blank" 湖南省东北部，汨罗江的下游。汨罗市因汨罗江而得名，是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1562平方公里，汨罗市辖19个镇、15个乡，人口72万。占岳阳市面积的10.4%，汨罗市建城区面积16平方公里。交通发达，京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境。汨罗再生资源集散市场被国务院批准列为国家循环经济试点。龙舟竞渡破碧浪，千年故土展新姿。占改革发展之天时，凭区位优势之地利，集万众一心之人和，汨罗经济社会实现了持续快速协调发展，率先进入全省小康县（市）行列。市域经济综合实力进入全省十强，基本竞争力在中部百强中排名第70位。同时，素质教育早已誉满三湘，农业综合开发、科技、国土、社会综合治理等各项工作均跻身全国先进。汨罗是伟大的爱国诗人屈原晚年生活、写作、以身殉国的地方。纪念屈原的国家级重点文物保护单位屈子祠建于城西北10公里的汨罗江畔的玉笥山，该处有众多的纪念屈原的名胜古迹，伟大的无产阶级革命家、一代开国元勋任弼时为汨罗市弼时镇唐家桥村人，任弼时纪念馆位于城区东南30多公里处，为全国重点文物保护单位。现代著名作家杨沫、康濯和电影表演艺术家白杨为本市人。汨罗市曾先后被命名为全国基础教育先进县，全国体育先进县，全国卫生先进城市。

2014年，全市实现地区生产总值291.2亿元，比上年增长10.4 %，其中，第一产业实现增加值34.7亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值176.6亿元，增长11.1 %；第三产业实现增加值79.9亿元，增长11.4 %。三次产业结构比例由上年的12.0：60.7：27.3调整为11.9：60.6：27.5，按常住人口计算，人均生产总值达到46652元，增长11.2%。全市实现农林牧渔业总产值51.3亿元，增长4.6%，其中农业产值24.2亿元，增长3.9%；林业产值1.2亿元，增长6.1%；牧业产值19.7亿元，增长4.4%；渔业产值5.4亿元，增长7.0%；农林牧渔服务业产值0.8亿元，增长12.0%。
全市农作物播种面积为92.6千公顷，增长2.3%。其中：粮食作物种植67.7千公顷，增长2.3%；全年粮食总产量39.5万吨，增长2.5%，其中稻谷产量35.7万吨，增长2.0%;蔬菜31.3万吨，增长10.0%;肉类产量8.8万吨，增长1.5%;水产品产量3.8万吨，增长8.6%。

工业园规模工业增加值总额73.1亿元，增长23.0%。循环经济产业园顺利通过国家循环经济标准化试点验收，新增亿元项目5个。长沙经开区汨罗产业园（飞地工业园）当年签约、当年落地、当年获得省级立项，成为全省首个 “飞地经济”试点园区。新增国家高新技术企业1家，金正科技、博发铜业、旭光环保、拓曼科技等一批转型升级项目竣工投产，金龙铜业入选全省民营企业100强。
全市共有21个建筑企业,其中7个为二级建筑业企业,14个为三级建筑业企业,实现建筑业总产值20.4亿元，增长1.3%。房屋建筑竣工面积114.3万平方米,竣工房屋总价值为12.7亿元。
全市专利申请量225件，其中，发明专利申请量件30件。专利授权量178件，其中，发明专利授权量件6件。2014年共向国家科技部、省科技厅已申报项目11个，其中国家级3个项目，3个省级8个项目获批立项，项目到位资金689万元。
全市有学校284所，其中幼儿园95所，在园幼儿15420人；小学140所，在校学生36523人；职工中学4所，在校学生5205人；特殊教育学校1所，在校学生134；普通中学44所，在校学生26987人。小学适龄入学率100%。

全市共发放特困生补助43.5万元，资助人数445人；发放贫困寄宿生补助243.3万元，资助人数4006人，其中小学生568人，中学生3438人；发放助学金322.2万元，其中普高助学金250.7万元，资助人数3343人，中职助学金71.5万元，资助人数954人。
2、城郊乡概况
汨罗市城郊乡位于汨罗市境中部，为市区城乡结合部。乡域清代为归义局，民国时期为4区归义上乡。建国后境内设高泉、归义等7个小乡。1956年撤区并乡建为归义乡。1958年隶汨罗人民公社，1961年规模缩小为归义公社。1969年撤销归义公社，其地分别划入城关镇和红花乡。1981年从城关、大众两公社析出部分村建城郊公社。1984年社改乡。
该乡现已有5个村全部融入市区，7个村部分面积融入市区，融入市区总面积为10平方公里。根据汨罗市区建设总体规划，今后三年市区面积将进一步扩展。乡人民政府驻上马村，为全省现代化农村示范村。该乡水、电、路基础设施齐全，村村通自来水、通电话，各村电力充足。2000年，投资近300万元，硬化改造了汨新路、屈原路，总长1300米，续建了荣家路桥，改造了城东撇洪渠，近郊村(指融入市区的村)有常住人口1.4万人。2000年，产生于城区的国内生产总值9568万元，实现税收565万元，财政收入830.4万元。
该乡共有学校8所，有教职员工428人，学生6000余人，城郊中学、城郊中心小学教学质量历年来稳居全市前列，成为汨罗市素质教育的对外窗口，每年都有10余个省内外素质教育观摩团前来参观。2005年以来，连续三年，为改善办学条件，乡政府拆资300多万元，为中学建起了高标准的操场、篮球场、学生公寓、教学楼3200多平方米和风雨棚1600多平方米。05年以来，城郊中学每年向市一、二中输送优秀学生150多名，成为全市初级中学的品牌。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状调查与评价
为了解区域大气环境质量现状，本次评价大气现状数据引用汨罗市环境监测站于2014年7月21日~7月25日对汨罗市大兴铝业有限公司“年产5.2万吨再生合金铝锭改扩建项目”的大气监测部分数据。该监测点位于本项目西南侧约770m处，在本项目评价范围以内。
监测结果如下：
表6 大气监测统计结果（mg/m3）
监测点位

监测项目

浓度范围

日（或小时）均值

超标率%

最大超标倍数

标准

西南侧770m居民点
SO2
0.013~0.022

0.01675

0

0

0.50（小时）

NO2
0.016~0.020

0.0176

0

0

0.20（小时）

TSP

0.180~0.194

0.1876

0

0

0.30（日均）

PM10
0.080~0.088

0.084

0

0

0.15（日均）

由上表可见，区域SO2、NO2小时均值，TSP、PM10日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状
本评价引用汨罗市环境监测站2014年1月8日、2月10日、3月3日汨罗江南渡断面处的常规监测数据，说明项目评价区域汨罗江新市断面环境质量状况。
具体监测结果见下表。

表7 汨罗江南渡断面监测数据统计

功能区划：饮用水源保护上界，执行III类标准

监测项目

单位

最低值
最高值

标准

超标率（%）

PH

无量纲

6.94

7.89

6-9

0

总磷

mg/L

0.048
0.088

0.2

0

化学需氧量

mg/L

11.8

14.8

20

0

五日生化需氧量

mg/L

1.63

2.14

4

0

氨氮

mg/L

0.086

0.800

1.0

0

石油类

mg/L

0.02ND

0.02ND

0.05

0.0

由上表可见，汨罗江南渡断面水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
3、声环境质量现状
本次评价委托湖南永蓝检测技术有限公司对本项目厂界进行了现场监测。
（1）监测点位：在项目厂界处4共设4个具有代表性的噪声监测点，共布设4个噪声监测点，监测点位布设见附图和下表。

表8  噪声监测布点
序号

监测点位置

备注

1

项目东侧

界外一米

2

项目南侧

界外一米

3

项目西侧

界外一米

4

项目北侧

界外一米

（2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行监测。

（3）监测时段：进行昼间及夜间噪声监测各一次，监测两天。

本次噪声监测结果，详见表9。
表9噪声监测统计结果表  单位：dB(A)
                监测点

时段

E

S

W

N

GB3096-2008

2类

2015.7.26

昼

53.1

52.6

53.8

54.9

60

夜

45.9

45.8

46.1

46.5

50

2015.7.27

昼

53.5

53.8

54.3

55.9

60

夜

45.2

45.5

46.4

46.8

50

噪声监测结果表明：项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量良好。
4、生态环境现状
本项目租赁现有场地进行建设，不新增用地。项目地周边区域生物群落主要为草本层、灌木层和乔木层。其中草本层主要有丝茅草、狗尾草、芦苇草、茎草和苔鲜植物等；灌木层主要有杜鹃、砾树、黄荆、丛竹等；乔木层主要树种是马尾松、枫树、梓树、棕树等，乔木不太发育，没有大片成林的现象。据现场调查了解，区域无珍稀植被和古树名木存在，无自然保护区和风景名胜区。

评价区域野生动物较少，鸟类主要为斑鸠、麻雀等，动物主要为黄鼬、野兔、鼠类、蛙类、蛇类等常见的中小型动物，鱼类主要为常见的鲫鱼、草鱼、鲤鱼等，区内没有国家规定保护的野生珍稀动物。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 
本项目位于汨罗市城郊乡上马村20组。环境空气保护目标主要为厂址四周的上马村居民点；声环境保护目标主要为项目厂界200m范围内的上马村居民点；地表水环境保护目标为西南侧无名水塘和北侧的汨罗江；详见下表。环境目标保护图见附图4。
表10 主要环境保护目标

类别
保护目标
相对
方位
距离
功能及规模
质量等级
环境空气

上马村居民
北侧

20-150m

居住，约22户， 78人
（GB3095-2012）
二级
上马村居民
西侧

30-500m

居住，约80户，280人
上马村居民
南侧

40-370m

居住，约9户，35人
咀背骆居民

北侧

550-900m

居住，约25户,78人
声环境

上马村居民
北侧

20-150m

居住，约22户， 78人
（GB3096-2008）
2类
上马村居民
西侧

30-200m

居住，约32户，105人
上马村居民

南侧

40-200m

居住，约5户，17人

地表水环境

无名水塘
西南侧

30m

小型水塘，渔业用水

（GB3838 -2002）Ⅲ类标准

汨罗江
北侧
2km
--、农业用水




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

地表水环境：汨罗江南渡断面水质及西南侧无名水塘均执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）的Ⅲ类标准。
噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	废气：粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准（碳黑尘颗粒物排放要求），食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。
污水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

	总

量

控

制

指

标
	本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后进入汨罗市污水处理厂处理，生活污水中外排COD排放量为0.097t/a、NH3-N排放量为0.0111t/a。COD、NH3-N排放量较少，均在岳阳地区总量控制指数0.1t/a以下。

故本项目不设总量控制指标。



建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）：
1、生产工艺流程
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图3 生产工艺流程图及产污环节图
工艺流程简述：
材料切选：本项目采用石墨生产厂家生产、搬运过程由于外力作用造成的缺角、断裂等石墨件，根据客户需求的石墨异形件的形状、大小，选择合适的废旧石墨件进行切选成合适的规格。原料中碳碳复合材料及碳毡材料均为外购新件，无需切选工序。
大块切割：根据客户对石墨异形件、碳毡材料、碳碳复合材料产品的要求，采用切割机对原材料进行切割，制成石墨块毛坯、电极毛坯、碳毡材料毛坯、碳碳复合材料毛坯。
车铣刨雕加工：经加工成石墨块毛坯、电极毛坯、碳碳复合材料毛坯经各刨床、铣床、带锯、雕刻机床加工成客户要求的石墨异形件、碳碳复合材料；碳毡材料毛坯经刨床、铣床、带锯加工成客户要求的碳毡材料。经加工后得到各类石墨异形件、碳碳复合材料、碳毡材料，包装后外售。各车床加工过程中产生的石墨块、石墨粉经收集后作为产品包装后外售专业石墨回收公司回收综合利用。
二、水平衡及物料平衡
1、水平衡

本项目无生产用水，主要为生活污水。

生活污水：项目定员15人，年工作300天。根据建设单位所提供的资料，职工基本为当地居民，约5人在厂区食宿，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），在厂区食宿人员生活用水取160L/人·d，外宿人员取50L/人·d。综上可知，生活用水量为1.85m3/d（555m3/a），排放系数取0.8，则生活污水产生量约为1.48m3/d（444m3/a）。

详细水平衡图见下图。


图4 水平衡图（单位：m3/d）
2、物料平衡

本项目物料平衡见下图。


图5 物料平衡图（t/a）
三、主要污染工序：

1、施工期污染工序及污染源
本项目租赁汨罗市城郊乡上马村20组现有闲置民房及厂房，不在租赁地块上新建生产、生活设施，仅对现有厂房进行简单改造、设备的安装及调试。故本项目施工期基本无污染产生。因此，本环评不对施工期污染工序进行分析。

2、营运期污染工序

本项目营运期的主要污染因子有：

（1）废气
本项目生产过程主要废气为原材料加工过程产生的粉尘及食堂油烟。
1）粉尘

石墨料、碳碳复合材料及碳毡材料在断料、车加工过程中会有粉尘产生，类比常州伟康石墨制品有限公司石墨制品生产项目，石墨在加工过程中粉尘产生量约为原辅材料的10.52%。本项目各原辅材料合计用量为10000t/a，故本项目粉末产生量为1052t/a。根据《石墨机加工车间的粉尘处理》（中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室）：石墨材料加工过程中产生粉尘粒径小于380μm的难以自然沉降，这部分产生量约为总产生量的10%左右（本项目以10%计），故粉尘实际产生量105.2t/a。
2）食堂油烟
食堂就餐人数为15人，食用油用量按平均30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为0.0135kg/d（4.05kg/a），职工食堂设置基准灶头1个，灶头风量为2000m3/h，每天工作时长约为2h，故油烟产生浓度约3.375mg/m3。
表11 废气产生况情一览表
污染因子

产生量
产生浓度
粉尘

105.2t/a
/
食堂油烟

4.05kg/a
3.375
（2）废水
本项目废水主要为生活污水。

根据水平衡分析可知，生活污水产生量约为1.48m3/d（444m3/a），主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：25mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：0.1554t/a、BOD5：0.0888t/a、SS：0.1332t/a、NH3-N：0.01332t/a、动植物油：0.0111t/a。详细情况见下表。
表12 生活污水产生情况

项目
COD

BOD

SS

NH3-N
动植物油
废水量444m3/a

产生浓度mg/L
350

200

300
30

25

产生量t/a
0.1554
0.0888
0.1332
0.01332
0.0111
（3）噪声
本项目噪声主要来自于车床、刨床、铣床、钻床、带锯、切割机等设备，声源强度78-85dB(A)。

表13 设备噪声源强   

设备名称

数量（台）
单台设备噪声源强（dB（A））
车床
6

81
刨床
2
80

铣床
1

80
钻床
1
82

带锯
2
80

雕刻机床
1

78
切割机
1

85
（4）固体废物
本项目固废主要包括石墨粉、石墨块、含油抹布、生活垃圾： 
石墨粉：根据大气污染源分析，石墨粉末产生量约为原材料的10.52%，其中粉尘约占粉末10%，故石墨粉产生量约为946.8t/a；另根据影响分析，石墨粉尘经布袋除尘器收集处理后排放，布袋除尘器收集的石墨粉尘量为104.674t/a。故石墨粉尘总产生量1051.474t/a，统一收集后，外售专业石墨回收公司回收综合利用。
石墨块：根据建设方设计资料，石墨块产生量约占原材料的20%，故石墨块产生量为2000t/a，统一收集后，外售专业石墨回收公司回收综合利用。
废油抹布：项目切割机、钻床、刨床等设备在使用过程中，为减少切屑粘结、刀具磨损等将会使用到少量的润滑油，擦拭润滑油的过程中会产生少量的废油抹布，根据建设单位提供的资料，项目废油抹布产生量约20kg/a。根据《国家危险废物名录》，废油抹布属于HW49类危废。
员工的生活垃圾产生量按住厂1kg/人·d，不住厂0.5kg/人·d计，则生活垃圾年产生量为3.75t/a。
表14 固体废物产生情况一览表
名称

产生量

备注

石墨粉
1051.474t/a
外售综合利用
石墨块
2000t/a

含油抹布

0.02t/a

危险固体废物，类别：HW49
生活垃圾

3.75t/a

一般固体废物




项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大气

污染物
	生产车间
	粉尘
	105.2t/a
	5.48mg/m3，0.526t/a

	
	食堂
	油烟
	3.375mg/m3、4.05kg/a
	1.35mg/m3、1.62kg/a

	水污

染物
	生活污水
	污水量
	444m3/a
	444m3/a

	
	
	COD
	350mg/L，0.1554t/a
	220mg/L，0.097t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.0888t/a
	160mg/L，0.071t/a

	
	
	SS
	300mg/L，0.1332/a
	150mg/L，0.067/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.01332t/a
	25mg/L，0.0111t/a

	
	
	动植物油
	25mg/L，0.0111t/a
	20mg/L，0.0089t/a

	固体

废物
	厂区
	石墨块
	2000t/a
	统一收集外售其他专业回收公司

	
	
	石墨粉
	1051.474t/a
	

	
	
	废油抹布
	0.02t/a
	委托资质公司处置

	
	
	生活垃圾
	3.75t/a
	统一收集后委托环卫部门处理

	噪声
	车床、刨床、铣床、钻床、带锯、切割机等设备，声源强度78-85dB(A)

	其它
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目厂房、办公生活设施均依托现有租赁房子，项目基本不含土木施工。对区域生态环境基本无影响。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目租赁汨罗市城郊乡上马村20组现有闲置民房及厂房，不在租赁地块上新建生产、生活设施，仅对现有厂房进行简单改造、设备的安装及调试。故本项目施工期基本无污染产生。因此，本环评不对施工期环境影响进行分析。



	营运期环境影响分析及污染防治措施：

1、大气环境影响分析及污染防治措施
本项目运营期废气主要为粉尘和食堂油烟。
（1）粉尘

根据工程分析：石墨材料加工过程中产生粉尘粒径大于380μm的粉尘可以通过自身重力作用，快速在车间内部沉降；粒径小于380μm的难以自然沉降，这部分产生量约为总产生量的10%左右（本项目以10%计），故粉尘产生量105.2t/a。
建设方拟采用布袋除尘器收集处理上述粉尘，具体措施如下：

经布袋除尘器风机引出一条主风管，环生产车间布置，在主风管上安装多条风管通往各加工设备的工作区域，并设置集气装置。处理集气装置图如下（该图来自其他类似生产项目）：

图6 加工设备集气装置图
环评要求布袋除尘器总风量不小于20000 m3/h，配套建设1根15m排气筒。加工产生的粉尘经设备上安装的集气装置收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。根据经验，布袋除尘器除尘效率在99.5%以上（本项目取99.5%），经布袋除尘器处理后石墨粉尘排放量为0.526t/a，排放速率为0.110kg/h，排放浓度为5.48mg/m3，排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（碳黑尘颗粒物排放浓度限值为18mg/m3、15m排气筒排放速率限值为0.15kg/h）。处理措施可行。
另环评要求：建设方不允许敞开车间及门窗生产，生产工人需佩戴防护面罩。
（2）食堂油烟

根据工程分析可知：油烟产生量约为4.05kg/a，油烟浓度约为3.75mg/m3。采用抽烟烟机和油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率为60%以上，烟气排放量为1.62kg/a，职工食堂设置一个基准灶头，单灶头风量为2000m3/h，本环评建议建设单位安装除油烟效率为60%的油烟净化装置处理后，再由专用烟道引至屋顶排放，处理后油烟排放浓度为1.35mg/m3。能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。
故本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大，对周边环境基本无影响。

2、水环境影响分析及污染防治措施
本项目无生产废水产生，外排废水仅为生活污水，生活污水产生量约为1.48m3/d（444m3/a），主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等。生活污水经化粪池预处理后各污染物排放浓度分别为COD：220mg/L、BOD5：160mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：150mg/L、动植物油：20mg/L；各污染物排放量分别为COD：0.111t/a、BOD5：0.071t/a、NH3-N：0.0111t/a、SS：0.067t/a、动植物油：0.0089t/a。化粪池预处理后生活污水排放情况见下表。

表15 生活污水排放情况
项目
COD

BOD

SS

NH3-N
动植物油
废水量444m3/a

排放浓度mg/L
220
160
150
25
20
排放量t/a
0.097
0.071
0.067
0.0111
0.0089
GB8978-1996三级标准
500
300
400
--
100
根据上表可知，本项目生活污水中各污染因子的排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，生活污水经厂区西侧污水管网沿汨新路市政污水管网进入汨罗市污水厂处理，不会对区域水环境质量造成影响。
3、噪声环境影响分析及污染防治措施
本项目车床、刨床、铣床、钻床、带锯、切割机等设备，声源强度75-85B(A)。本项目采取的噪声防治措施如下：

1）选用低噪声设备，各生产设备产生的噪声主要是机械噪声，设备安装时加减振垫，消减源强约20 dB(A)。
2）由于生产车间面积较小，尽量将高噪设备布置在生产车间东侧及南侧；

3）运营过程严禁敞开门窗，尤其是北侧门窗，车间隔声量8dB(A)。
4）项目实行二班工作制，严禁夜间10:00到凌晨6:00生产。
5）公司应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

6）加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。操作人员应避免高声喧哗。
经上述措施处理后，设备噪声源强消减后情况见下表。
表16  主要噪声源强及治理情况一览表      单位：dB(A)
序号
设备名称
声源声级
数量（台/套）
合成
声级
位置
治理措施
治理后声级
1

车床
81
6
88.77
生产车间
安装减振器、车间隔声、合理布置
60.77
2

刨床
80

2

83

安装减振器、车间隔声、合理布置

55
3

铣床
80
1
80
安装减振器、车间隔声、合理布置

52
4

钻床
82
1
82
安装减振器、车间隔声、合理布置

54
5
带锯
80
2
83
安装减振器、车间隔声、合理布置

55
6
雕刻机床
78
1
78
安装减振器、车间隔声、合理布置

50
7
切割机
85
1
85
安装减振器、车间隔声、合理布置

57
若所有设备同时运行，生产区域设备噪声治理后叠加后的噪声值约为65.32dB(A)。选用点声源的几何发散衰减模式进行预测，预测模式如下：
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处点声源的声级，dB；

根据上述计算公式，预测结果见下表。
表17 拟建项目噪声预测结果统计表（单位：dB(A)）
厂界

方位

监测时段）
正常工况（dB(A)）

标准值

〔dB（A）〕

达标情况

贡献值/预测值
达标

超标

厂界东面

昼间
56.91

昼间：60

夜间：50

(
/
厂界南面

昼间
59.3
(
/
厂界西面

昼间
37.36
(
/
厂界北面

昼间
55.78
(
/
由上表可知，本项目设备噪声在采取以上措施后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固体废物的影响分析
本项目主要固体废物及其处理措施如下：
石墨粉：产生量约为1051.674t/a，环评要求建设方采用移动式工业吸尘器每天对生产车间的石墨粉尘进行吸尘处理、收集，统一收集后在产品仓库暂存，定期外售专业石墨回收公司回收综合利用。
石墨块：产生量为2000t/a，统一收集后在产品仓库暂存，定期外售专业石墨回收公司回收综合利用。

废油抹布：产生量为0.02t/a，属于HW49类危废。环评要求建设方在生产车间东侧修建危险废物暂存区，危废暂存区做到“防雨、防渗、防流失”；生产过程中产生的废油抹布用桶集中收集，并张贴危废标识，交有资质的单位回收处理，不得随意丢弃。
员工的生活垃圾产生量为3.75t/a，经厂区垃圾收集桶收集后，委托环卫部门送生活垃圾填埋场做无害化处理。
综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。
5、环境管理规划
（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。

（2）组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。

（3）厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、厂区内车间之间保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走道畅通。

（4）建议公司按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。

6、环境监测计划

项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。

表18 环境监测计划一览表

监测项目
监测点位
监测因子
监测频次
噪声
厂界
连续等效A声级
每年两次
大气
排气筒
TSP
每年一次
7、清洁生产分析

推行清洁生产，实施可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务。清洁生产的实质就是在生产发展的过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。

（1）原材料及能源清洁生产分析
本项目的主要原辅材料为碳碳复合材料、碳毡材料及废旧石墨材料等，所使用的原料均为五毒无害材料，且项目生产过程无锅炉等设备。整体而言，项目所使用的原料属于清洁原料。

（2）生产工艺与装备水平清洁生产分析
项目选用国内先进设备，实现生产车间密闭化，生产车间整洁，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

（3）产品清洁生产分析
项目产品石墨异形件、碳碳符合材料及碳毡材料直接由客户运出；石墨粉、石墨块由专业回收单位处置。外售过程中基本不存在对环境造成影响。
（4）污染物回收利用指标：

本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备和工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平。生产过程产生的固体废弃物均可直接外售专业石墨回收公司综合利用；不可直接销售的废弃物均得到合理处置。项目各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能减排的政策。整体而言，本项目清洁生产水平处于国内先进水平。
（5）环境管理水平

项目环境管理要求：符合国家和地方有关法律、法规，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、总量控制和排污许可证管理要求；建立健全专门环境管理机构和有专职管理人员，开展环保和清洁生产有关工作；每个生产工序要有操作规程；环境管理制度中明确原料供应方的管理程序、协作方、服务方的管理程序。综上所述，项目具有工艺技术成熟、安全，原辅料利用率较高，生产过程中自动化程度较高，污染物排放量较小等多个优势，各项技术指标都已达到国内先进水平。

综上，本项目清洁生产指标基本能达到国内先进水平，说明本项目已具有一定的清洁生产水平。
8、公众参与调查

1）调查对象及统计结果

 为了解本项目生产过程中对周围敏感目标的影响，本次评价对项目周围可能受影响的单位和个人进行了一次调查，共发放调查表16份，收回16份，回收率100%。调查个人均为周边居民，参与公众参与调查基本情况详见下表，调查结果统计见20，有代表性的公众参与调查问卷详见附件4。

表19 参与公众参与调查的个人及单位一览
序号
姓名
年龄
住址
联系方式
1

黄鹏程
27
上马村20组
13787988833
2

许雅玲
20
上马村20组
18821866223
3

陈新明

40

上马村20组
18774115468

4

许春阳

51

上马村20组
113974055108

5

许明皇

76

上马村20组
13487760274

6

郑博武

60

上马村20组
--

7

何启祥

51

上马村20组
15574095385

8

郑国超

45

上马村20组
18373051012

9

许国阳

44

上马村20组
13574011226

10

何星

--

上马村20组
15575078508

11

彭依依

--

上马村20组
15575039792

12

黎美容

--

上马村20组
13548915438

13

任鹏

--

上马村20组
13787996223

14

郑治国

40

上马村20组
--

15
汨罗市城郊乡人民政府
16
汨罗市城郊乡上马村村民委员会
表20   公众参与调查结果统计

调查结果
调查内容
公众观点
A

B

C

D

E

您是否了解本项目建设的有关情况
了解
基本了解
不了解
6/42.9%

8/57.1%

0/0%

您认为目前本地区环境现状如何
很满意
较满意
不满意
很不满意
5/37.1%
9/62.1%
0/0%

0/0%

您对本项目比较关注什么（三人多选）
对环境的影响
社会经济效益
无所谓
8/47.1%

6/35.3%

3/17.6%

项目是否有利于区域经济发展
有利
不利
不清楚
13/92.9%

0/0%

1/7.1%

您对该项目持何种态度
支持
不支持
无所谓
14/100%

0/0%

0/0%

从上表可看出，100％的被调查者对本项目建设的了解程度表示了解或基本了解；100％的被调查者对本地区目前的环境质量现状表示很满意或较满意；47.1％的被调查者比较关注对环境的影响，35.3％的被调查者比较关注社会经济效益，17.6％的被调查者表示无所谓；92.9％的被调查者认为项目建设是否有利于区域经济发展，7.1％的被调查者被调查者对项目建设是否有利于区域经济发展表示不清楚；100%的被调查者均支持本项目建设。

本项目调查了项目拟建地汨罗市城郊乡人民政府、汨罗市城郊乡上马村村民委员会2个团体，均表示支持本项目的建设。

9、总量控制

本项目生活污水经化粪池处理后进入汨罗市污水处理厂处理，生活污水中外排COD排放量为0.097t/a、NH3-N排放量为0.0111t/a。COD、NH3-N排放量较少，均在岳阳地区总量控制指数0.1t/a以下。故本项目不设总量控制指标。
10、总平面布置图合理性分析

①交通组织

本项目道路设置顺畅，主出入口设在厂区西侧，紧邻乡村公路，距离S301仅200m；管理区与生产区域分离，本项目厂区物流通道东西向横贯厂区，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。
②建筑布置

项目主要有办公区、生活区、原料仓库、生产车间、产品仓库、除尘设施。厂区出入口位于厂区西侧紧邻乡村公路，有利于原材料、产品的运输及员工的出行；厂区西侧依次布置生活区和办公区，与生产区分离；生产车间位于厂区东侧，东侧紧邻林地、南侧垂直高度高于项目场地约5m，能降低噪声对周边环境的影响；原料仓库、产品仓库分别位于生产车间的西侧、西南侧，有利于原辅材料、产品的储存与运输；布袋除尘器位于生产车间以东，位于主导风向的下风向，对生活办公影响较小，且尽量远离周边居民点。
③总平面布局结论

综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。
11、项目选址合理性分析

（1）用地性质符合性

项目位于汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区）。根据汨罗市城郊乡人民政府、上马村村民委员会文件（见附件3），汨罗市城郊乡人民政府、上马村村民委员会已同意建设方在此办厂建设，同时项目建设地拥有完善的供配电、电讯等基础设施，交通通畅，便于本项目原材料、产品的运输。故本项目选址可行。
（2）周边环境影响

本项目选址在农村地区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。
项目投产后产生的废水、固废、噪声及废气，通过本环评提成的各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题。

综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度出发，该项目选址可行、合理。
12、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于其鼓励类、禁止类及限制类，故视为允许类。

另根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中“淘汰类”五、机械第38-42条：C620、CA630普通车床，C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年），X920键槽铣床，X52、X62W 320×150升降台铣床，B665、B665A、B665-1牛头刨床均为淘汰类设备或产品。本项目使用设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中规定的淘汰类、限值类。
综上所述，本项目建设及设备符合国家相关产业政策。
13、环保“三同时”项目及投资估算
表21 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表
序号
类别
治理措施
验收执行标准

投资
(万元)

1

废气
粉尘
各加工设备均安装集气设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理后再经15m排气筒排放
（GB16297-1996）中二级排放标准
10
食堂油烟废气
抽油烟机+油烟净化装置引至屋顶排放
达到《饮食业油烟排放标准（试行）》2mg/m3要求

1
2

废水
生活废水
化粪池处理后进入汨罗市污水处理厂处理
（GB8978-1996）中三级标准
1
3

噪声
厂房隔声、减振器、合理布置等降噪等措施
（GB12348-2008）2类标准

4
4

危废暂存点
废油抹布暂存于危废暂存点，2m2
达到环保要求

0.5
粉尘（沉降粉尘）
移动式工业吸尘器收集处置

1

生活垃圾
垃圾桶
1
合计
18.5



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	生产车间
	粉尘
	各加工设备均安装集气设施，粉尘收集后经布袋除尘器处理后再经15m排气筒排放
	达标排放

	
	食堂
	油烟
	抽油烟机+油烟净化装置+专用烟道引至屋顶排放
	达标排放

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	生活污水经化粪池处理后进入汨罗市污水处理厂处理
	达标排放

	固体

废物
	厂区
	石墨粉
	集中收集后，定期外售专业石墨回收公司
	达到环保要求

	
	
	石墨块
	
	

	
	
	废油抹布
	收集于危废暂存区，定期由资质公司处置
	

	
	生活办公区
	生活垃圾
	生活垃圾填埋场做无害化处理
	

	噪声
	厂区
	各类高噪声设备
	厂房隔声、减振器、合理布置带等降噪等措施
	达标排放

	生态保护措施及预期效果：

本项目选址位于汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区），利用现有建筑设施进行生产，对项目地及周边生态基本无影响。



结论与建议

	结论：
1、项目概况

本项目为新建项目，位于汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区）。项目总投资200万元，租赁汨罗市城郊乡上马村20组现有2栋办公生活设施及1栋厂房进行建。建设总用地面积2600m2，总建筑面积1122m2。建设内容为：将现有厂房更改为生产车间、原料仓库和产品仓库；利用西侧2F建筑作为本项目生活区、中部单层建筑作为本项目办公区；将西南角地上停车房更改为门卫室：共用工程均利用现有工程，新建其他生产辅助设施、环保工程及储运工程等。项目投产后，年产石墨制品1万吨。
2、环境质量现状评价结论

（1）声环境：各监测点昼间和夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。

（2）环境空气：区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量现状良好。

（3）地表水：汨罗江南渡监测断面水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质良好。
3、环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析结论

本项目产生的大气污染物主要为粉尘及食堂油烟。建设单位拟采取对生产加工设备安装集气设施，粉尘经风机引入布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（碳黑尘颗粒物排放浓度限值为18mg/m3、15m排气筒排放速率限值为0.15kg/h）的要求。
食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放。排放浓度计处理效率均能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求（处理效率≥60%，排放浓度限值为2mg/m3）.
通过采取本环评提出的相应环保措施后不会对周边大气环境产生明显影响。综上，本项目废气对环境影响很小。

（2）地表水环境影响分析结论
本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入汨罗污水处理厂处理，对区域水环境影响不大。
（3）噪声环境影响分析结论
在对各种高噪声设备安装减震器、厂房隔声、合理布置，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围的声环境不会有明显影响。
（4）固体废物环境影响分析结论

本项目固体废物主要为石墨粉、石墨块、废油抹布、生活垃圾。

石墨粉经移动式工业吸尘器集中收集后和统一收集的石墨块定期外售专业石墨回收公司综合利用；废油抹布由有资质的单位进行处理；生活垃圾经垃圾收集桶收集后委托环卫部门送生活垃圾填埋场做无害化处理。实施以上处置措施后，项目产生的固废均能安全处置，不会对周边环境产生影响。
4、符合性分析结论

项目选址位于汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区），选址符合汨罗市城郊乡相关规划，项目建设地有完善的供配电、电讯等基础设施，交通通畅，便于本项目材料、产品的运送，在此基础上，项目选址合理可行。

项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、禁止类及限制类，故视为允许类，使用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）淘汰及限制类。项目符合国家产业政策。
5、总量控制指标

本项目生活污水经化粪池处理后进入汨罗市污水处理厂处理，生活污水中外排COD排放量为0.097t/a、NH3-N排放量为0.0111t/a。COD、NH3-N排放量较少，均在岳阳地区总量控制指数0.1t/a以下。故本项目不设总量控制指标。
6、环评总结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策；项目选址于汨罗市城郊乡上马村20组（红旗岭小区），符合汨罗市城郊乡相关规划，选址较合理，建设方在认真落实本环评建议的各项污染防治措施后，污染物排放浓度及排放总量可达标，对周围环境影响较小，从环境保护角度上讲，本项目建设是可行的。

上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

建议：
（1）建议企业对设备设施精心维护，确保其正常运行，并加强车间墙体、门窗等隔声，降低设备运行对周边声敏感点的影响。

（2）严禁车间门窗敞开生产作业。

（3）工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。



	预审意见：

公章

经办人：                                            年      月      日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                                            年      月      日



	审批意见：

公章
经办人：                                             年      月      日



	注    释
一、本报告表应附以附件、附图：
附件1  委托函
附件2  租赁协议
附件3  汨罗市城郊乡人民政府及上马村村委会同意办厂的证明
附件4  公参调查表（部分）
附件5  质量保证单

附图1  地理位置图
附图2  本项目平面布置图
附图3  环境敏感保护目标图
附图4  项目地及周边照片
附图5  环境现状监测布点图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。
1、大气环境影响专项评价
2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3、生态影响专项评价
4、声影响专项评价
5、土壤影响专项评价
6、固体废物影响专项评价
以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。





























































































































图例
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